ТЗ на разработку полочного дисплея.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Дата: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Ед** | **Информация** |
| Размеры без учета высоты топпера (ШхГхВ) | мм |  |
| Топпер, высота | мм |  |
| Количество полок | шт. |  |
| Размеры полок (ширина, глубина) (либо размеры продукта (ширина, глубина, высота) и планограмма) | мм | По умолчанию от габаритов дисплея |
| Расстояние между полками (либо высота продукта) | мм | При нагрузке > 20 кг – высота продукта |
| Запечатка полок – одинаковый макет или разный |  |  |
| Нагрузка на полку (либо вес каждого продукта, нагрузка рассчитывается в соответствии с планограммой) | кг |  |
| Расстояние от пола до нижней полки | мм |  |
| Борт/шелфтокер. Высота | мм | По умолчанию  55/45 |
| Боковые стенки внешняя поверхность: одинаковый/разный макет |  |  |
| Боковые стенки внутренняя поверхность: белая/с печатью |  |  |
| Стенка задняя лицо  (печать, белый с кашировкой, белый без кашировки) |  |  |
| Стенка задняя оборот (печать: одинаковый/разный макет с лицом; белый с кашировкой, белый без кашировки, бурый) |  |  |
| Топер, лицо и оборот: одинаковые/разные макеты, материал (МГК, ГК, капа и тд.) |  |  |
| Покрытие: ламинация или лак |  |  |
| Подход: односторонний (пристенный), угловой, двусторонний, круговой |  |  |
| Наличие разделителей и расстояния между ними (для каждой полки) | шт.,  мм |  |
| Крючки (количество) | шт. |  |
| Расположение крючков (расстояние между крючками), либо размер продукта | мм |  |
| Нагрузка на крючки, либо вес каждого продукта, нагрузка рассчитывается в соответствии с планограммой | кг |  |
| Боковины прямоугольные или контурные (закрытые профилем) |  |  |
| Цветность |  | По умолчанию 4+0 CMYK |
| Сроки эксплуатации | мес. |  |
| Ограничение по упаковке/паллетизации (высота паллеты) | мм |  |
| Ценникодержатели (ширина, высота, кол-во) |  | По умолчанию DBR -39 по ширине полки |
| Дополнительные элементы (экстендеры, лоток, карманы для листовок и пр.) |  |  |
| Тираж | шт. |  |